**Мастер отделочных строительных работ**

**Квалификация:** маляр строительный, штукатур

**Срок обучения**: 2 года10 месяцев

**Общая характеристика профессии**

Штукатурка – это выравнивание и декорирование поверхностей с помощью специальных смесей.
Это то, с чего начинаются отделочные работы в только что построенном здании. А малярные работы можно назвать завершающим этапом отделки, когда здание обретает свой цвет и глянец.
Штукатурные и малярные работы тесно меж собой связаны, поэтому часто их проводит один и тот же специалист – маляр-штукатур.

Штукатурка наносится и разравнивается специальными приспособлениями: кельмой, штукатурной тёркой, правилом и т.д. Современные штукатуры используют также пневматические приспособления для нанесения штукатурного слоя.

Маляр окрашивает поверхности с помощью кистей, валиков, краскопульта и др. инструментов. Если стены решено оклеить обоями, применяют специальный клей, кисти и валики, иногда – специальные переносные столы для нарезания обоев.

Всё большую популярность обретает декоративная штукатурка, которая требует особых навыков и знания специальных материалов. Это ещё больше сближает штуткатурные и малярные работы.

Если маляр или штукатур работает по дизайн-проекту, он тщательно следит за соблюдением эскиза, цветовой гаммы. При необходимости, сам размешивает краску, добиваясь нужного оттенка.
В работе штукатура и маляра находят отражение многие современные технологии. Новые материалы открывают простор для новых дизайнерских идей. Поэтому квалифицированный маляр-штукатур всегда востребован.

**Требования к индивидуальным особенностям специалиста**

Для деятельности необходимы: хорошая координация движений; отличное зрение и слух; крепкие нервы; аккуратность; ответственность; хороший глазомер; физическая выносливость; техническое мышление; ловкость; внимание; память; коммуникативные и организаторские способности.

**Важные качества**

 Профессия маляра и маляра -штукатура предполагает тонкое цветовосприятие, хорошую координацию движений, аккуратность, внимательность.
Иногда маляру-штукатуру приходится работать на высоте. Склонность к головокружениям, страх высоты являются препятствиями к этой работе.

**Медицинские противопоказания**

Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими расстройствами, имеющим предрасположенность к простудным заболеваниям.

**Требования к профессиональной подготовке**

Должен знать: основные виды материалов, приготовление растворов, технологию установки; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами.

**Родственные профессии**

Каменщик, печник, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, электросварщик ручной сварки, стропальщик, арматурщик.